**Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. участника** | **велосипед** | **комплектация** | **Поломки и профилактика** |
| Григорьева Т.В. | custom | **Рама:** Rapid Ti  **Диаметр колес:** 26"  **Оборудование:** Shimano SLX – XT, 10 ск.  **Каретка:** Hollowtech IISM-BB52  **Вилка:** Rock Shox Recon 100 мм  **Багажник:** Rapid Ti    **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)  **Педали**: Wellgo MG32  **Колеса:** втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,  **Покрышки:** Shwalbe Sammy Slick 2,1 (пер.)  Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) | Замена тормозного тросика,  Регулировка заднего суппорта |
| Лебедев В.И. | custom | **Рама:** Rapid Ti  **Диаметр колес:** 26"  **Оборудование:** Shimano Deore SLX, 9 ск.  **Каретка:** Hollowtech IISM-BB52  **Вилка:** Manitou AIR 100 мм  **Багажник:** Rapid Ti    **Тормоза:** Avid BB7 (пер), V-brake XT (зад.)  **Педали**: Wellgo MG32  **Колеса:** втулки Chosen, обода Alexrims  **Покрышки:** Schwalbe SmartSamPlus 2,2 (пер.)  Continental TrailKing 2,2 (зад.) | -- |
| Манунина Е.Н. | custom | **Рама:** Rapid Ti  **Диаметр колес:** 26"  **Оборудование:** Shimano SLX – XT, 10 ск.  **Каретка:** Hollowtech IISM-BB52  **Вилка:** Manitou Marvel expert 100 мм  **Багажник:** Rapid Ti    **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)  **Педали**: Shimano М530 SPD  **Колеса:** втулки Shimano SLX,обода Alexrims,  **Покрышки:** Kenda 2,1(пер./зад.) | Регулировка переднего и заднего суппортов (переключение скоростей) |
| Романов Д.А. | custom | **Рама:** Rapid Ti  **Диаметр колес:** 26"  **Оборудование:** Shimano SLX – XT, 10 ск.  **Каретка:** Hollowtech IISM-BB52  **Вилка:** RockShox REBA U-TURN AIR 120 мм  **Багажник:** Rapid Ti    **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)  **Педали**: Shimano М530 SPD  **Колеса:** втулки Xenium, обода Mavic, Alexrims  **Покрышки:** Michelin GRIP'R 2.1 (пер.) и  Michelin RACE'R enduro 2.35 (зад.) | Замена тормозных колодок |

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.