**Характеристики велосипедов и случаи ремонта на маршруте.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. участника** | **велосипед** | **комплектация** | **Поломки и профилактика** |
| Агафонов | сборный | **Рама:** Merida - Al  **Диаметр колес:** 29"  **Оборудование:** Shimano Deore 9 ск.  **Каретка:** Hollowtech II SM-BB52  **Вилка:** Rock Shox Recon Silver 100 мм  **Багажник:** Rapid Ti    **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)  **Педали**: Wellgo A52  **Колеса:** втулки Xenium, обода Equalizer,  **Покрышки:** Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.)  Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) | Регулировка тормозов |
| Волков | сборный | **Рама:** Merida - Al  **Диаметр колес:** 26"  **Оборудование:** Shimano 8 ск.  **Каретка:** Suntour  **Вилка:** Rapid Ti  **Багажник:** Rapid Ti    **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)  **Педали**:  **Колеса:** втулки Xenium, обода Equalizer,  **Покрышки:** Maxxis (пер.)  Schwalbe Mondial 2,0 (зад.) | Регулировка тормозов |
| Боровиков | сборный | **Рама:** Stels - Al  **Диаметр колес:** 27,5"  **Оборудование:** Shimano Deore – XT, 9 ск.  **Каретка:** Hollowtech II SM-BB52  **Вилка:** Rock Shox Recon Silver 100 мм  **Багажник:** Rapid Ti  **Тормоза:** Shimano (диск, механика)  **Педали**: Wellgo MG-1  **Колеса:** втулки Shimano, обода Shimano,  **Покрышки:** Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.)  Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) | Регулировка тормозов.  Ремонт заднего переключателя, после того, как его согнуло. Разобрали, выпрямили при помощи топора.  Замена роликов заднего переключателя. Там перед походом были поставлены ролики на пром-подшипниках, их заклинило после езды по грязям. Поставили обычные. |

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.