|  |
| --- |
| **Велосипеды** |
| **ФИО** | **Рама** | **Колеса** | **Нипель камер** | **Кассета** | **Задний переклюключатель** | **Тормоза** | **Крепление торм. дисков** | **Бескамерка** |
| Михайловский Антон | Kross Level A3 | 26 | преста | 10 | Shimano SLX | диск, гидро | 6 болтов | да |
| Соколова Мария | Radon ZR Race | 29 | преста | 10 | Sram X9 | диск, гидро | 6 болтов | да |
| Соколова Василиса | GT Avalanche 1.0 | 26 | преста | 10 | Sram X9 | диск, мех | 6 болтов | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ремнабор** |  |  | **Снаряжение** |  |
| **Состав ремнабора** | **Кол-во** |  |  |  | **Наименование** | **Кол-во** |  |  |
| Разводной ключ (малый, до 24мм) | 1 |   |  |  | Палатка Redfox Chalenger 4 | 1 |  |  |
| Мультитул шестигранники | 1 |   |  |  | Пила складная Ковровская | 1 |  |  |
| Мультитул торкс | 1 |   |  |  | Горелка газовая Splav | 1 |  |  |
| Набор хомутов сантехнических | в ассорт. |   |  |  | Газовый балон | 2 |  |  |
| Изолента | 1 |   |  |  | Экран для горелки | 2 |  |  |
| Набор винтов, гаек, шайб М4, М5, М6  | в ассорт. |   |  |  | Котелок | 2 |  |  |
| Петух универсальный | 1 |   |  |  | Компас | 1 |  |  |
| Камера 26 | 2 |   |  |  | Навигатор Garmin Oregon450 | 1 |  |  |
| Камера 29 | 2 |   |  |  | Батарейки к навигатору | 10 |  |  |
| Велоаптечка | 1 |   |  |  | Трос для сцепки велосипедов | 1 |  |  |
| Набор для ремонта бескамерки | 1 |   |  |  | Аптечка | 1 |  |  |
| Пластиковые стяжки | упак |   |  |  | Кухня | 1 |  |  |
| Консистентная смазка | 1 |   |  |  |  |  |  |  |
| Парафиновая смазка | 1 |   |  |  |  |  |  |  |
| Выжимка цепи | 1 |   |  |  |  |  |  |  |
| Замочек для цепи | 3 |   |  |  |  |  |  |  |
| Насос | 1 |   |  |  |  |  |  |  |
| Балон Со2 | 1 |   |  |  |  |  |  |  |

Малый состав ремнабора обусловлен тем, что маршрут не предполагал автономности и сложных условий, все велосипеды были в исправном состоянии, было проведено предпоходное тех. обслуживание.

За время похода поломок не было, устранили один прокол по причине дефекта ниппеля, ремонт заключался в том, что была поставлена запасная камера.