|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участник похода | Шашурин Андрей | Дуленков Никита | Кортунова Анна |
| Производитель/марка | Lapierre Edge 529 | Rapid MCM-Monster | Univega Alpina ht-400 |
| Год выпуска | 2019 | - | 2014 |
| Рама (размер, материал) [1] | al | 18", Ti | 18", al |
| Вилка – марка/тип [2] | Rock Shox XC30 / Coil | Rapid Ti / Rigid | Manitou Marvel / Air |
| Система (каретка [3]/набор звезд) | H / 26-36 | H / 22-32-44 | H / 22-32-44 |
| Кассета (кол-во передач / набор звезд) | 10 | 9 x 11-34 | 9 x 11-34 |
| Цепь (марка, под какое кол-во передач) | Shimano Deore 10 | KMC x9 | Shimano HG53, 9 |
| Передний тормоз, тип [4] | Shimano MT200, Do | Shimano M7000 SLX, Do | Shimano BR-M315, Do |
| Задний тормоз, тип [4] | Shimano MT200, Do | Shimano M7000 SLX, Do | Shimano BR-M315, Do |
| Манетка перекл. передн. | Shimano Deore | Shimano Saint | Sram x4 |
| Манетка перекл. задн. | Shimano Deore | Shimano Saint | Sram x5 |
| Переключатель передний | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano Deore LX |
| Переключатель задний | Shimano Deore | Shimano SLX | Sram x5 |
| Колесо переднее, название покрышкидиаметр х ширина (дюйм) | Maxxis Ardent29 x 2.2" | Maxxis Ikon27.5 x 2.35" | Maxxis Crossmark226 x 2.25" |
| Ниппель камера передний (пометка NT) [5] |  | S / NT | S |
| Обод передний [6] |  | ZTR Arch MK2 / M | Alexrims DP21 / M |
| Втулка передняяподшипник [7]тип оси [8]крепление диска [9] | SQR96B | Turner BLK20 XCFSQR96B | Novatec D041SBSQR96B |
| Колесо заднее, название покрышкидиаметр х ширина (дюйм) | Maxxis Ikon29 x 2.2" | Maxxis Minion SS27.5 x 2.3" | Continental Gravity26 x 2.3" |
| Ниппель камеры задний [5] |  | S / NT | S |
| Обод задний [6] | M | ZTR Arch MK2 / M | Alexrims DP21 / M |
| Втулка задняяподшипник [7]тип оси [8]крепление диска [9] | SQR96B | Turner BLK20 XCRSQR96B | DTSwiss350SQR96B |
| Багажник (материал) [1] | al | передний - Ti, задний - Ti | al |
| Педали [10] | CP | Shimano M-520 / С | P |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [1] Al – алюминий; St – сталь; Ti – титан |  |  |
| [2] Air – воздушная; Coil – пружинно-масляная; Elast – пружинно–эластомерная, Rigid – ригидная |  |  |
| [3] H – Hollowtech II; IS – ISIS; O – Octalink; S – квадрат, G – GXP, Hw - Howitzer |  |  |
| [4] V – ободной; Dm – дисковый механический; Do – дисковый гидравлический масло; Dd – дисковый гидравлический DOT. |  |  |
| [5] S – Schrader ("авто"); P – Presta ("вело"). Указать NT (no tubes), если колесо собрано бескамерно |  |  |
| [6] S – однокамерный; М – многокамерный. |  |  |
| [7] B – насыпной; S - промышленный |  |  |
| [8] QR9 – эксцентрик под ось 9/10 мм; QR15 – эксцентрик-ось 15мм; Nut – крепление оси на гайках |  |  |
| [9] 6B – 6 болтов, С – centerlock |  |  |
| [10] P – платформа; С – контактные; СP – полуконтактные; T – с туклипсами. |  |  |

Случаи ремонта на маршруте:

1. При транспортировки на поезде сбились настройки переднего переключателя, не переключался на большую звезду.
2. На предпоследний день похода от тряски раскрутились болты багажник, вечером проверили и подкрутили.