**Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. участника** | **велосипед** | **комплектация** | **Поломки и профилактика** |
| Григорьева Т.В. | custom | **Рама:** Rapid Ti**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** Shimano SLX – XT, 10 ск.**Каретка:** Hollowtech IISM-BB52 **Вилка:** Rock Shox Recon 100 мм**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)**Педали**: Wellgo MG32 **Колеса:** втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,**Покрышки:** Shwalbe Sammy Slick 2,1 (пер.)Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) | Замена тормозного тросика,Регулировка заднего суппорта |
| Лебедев В.И. | custom | **Рама:** Rapid Ti**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** Shimano Deore SLX, 9 ск.**Каретка:** Hollowtech IISM-BB52 **Вилка:** Manitou AIR 100 мм**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Avid BB7 (пер), V-brake XT (зад.)**Педали**: Wellgo MG32 **Колеса:** втулки Chosen, обода Alexrims**Покрышки:** Schwalbe SmartSamPlus 2,2 (пер.)Continental TrailKing 2,2 (зад.) | -- |
| Манунина Е.Н. | custom | **Рама:** Rapid Ti**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** Shimano SLX – XT, 10 ск.**Каретка:** Hollowtech IISM-BB52 **Вилка:** Manitou Marvel expert 100 мм**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)**Педали**: Shimano М530 SPD**Колеса:** втулки Shimano SLX,обода Alexrims,**Покрышки:** Kenda 2,1(пер./зад.) | Регулировка переднего и заднего суппортов (переключение скоростей) |
| Романов Д.А. | custom | **Рама:** Rapid Ti**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** Shimano SLX – XT, 10 ск.**Каретка:** Hollowtech IISM-BB52 **Вилка:** RockShox REBA U-TURN AIR 120 мм**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)**Педали**: Shimano М530 SPD**Колеса:** втулки Xenium, обода Mavic, Alexrims**Покрышки:** Michelin GRIP'R 2.1 (пер.) иMichelin RACE'R enduro 2.35 (зад.) | Замена тормозных колодок |

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.