**Отчёт веломеханика**

Подготовка началась с опроса по велосипедам, состояния и типа их компонентов, пробег.

Под выбранные велосипеды был тщательно подобран ремкомплект, который на сколько это возможно - исключал ситуацию невозможности ремонта (как минимум предоставлял возможность продолжения движения).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Велосипед**  | **Производитель и модель велосипеда**  | **Год сборки, примерный пробег**  |
| *Забровская Виктория*  | Cube LTD pro 2016  | 2018, с момента покупки (весны 2020 года), пробег около 2000-2200 км.  |
| *Степичева Ирина*  | Cannondale trail 5  | 2013 ~20000км  |
| *Парамошин Дмитрий*  | merida big nine 40 md 2015 (осталась только рама)  | 2015 8000км  |
| *Беликова Ирина*  | CUBE Aim SL (2018)  | 2018, пробег 600 км, куплен в марте 2020  |
| *Корягин Николай*  | Gt karakoram 2015  | 2500  |
| *Косенко Алексей*  | Stark Cobra 29 HD 2019  | 2019, большое ТО ОКТЯБРЬ 2019, около 1500  |
| *Бекетов Александр*  | Kellys phanatic 90 (2018)  | 2017, 5000км  |
| *Шашурин Андрей*  | Lapierre Edge 529  | 2019, 1367 км  |
| *Ионов Павел*  | GT Pantera Elite  | 2019, 700км  |

До прибытия на вокзал были приготовлены для быстрого доступа педальный ключ и шестигранник на 8, консистентная смазка, а также набор шестигранников для разборки велосипедов и их упаковки. Их же использовали на сборке по прибытию в город Сызрань.



На стоянках периодически проводился осмотр и проверка велосипедов. Иногда все велосипеды подряд, а иногда выборочно. А во время движения ориентируясь на звуки и визуальную работу велосипеда - давались рекомендации по необходимым мерам для предотвращения поломок. Также вся команда смотрела друг за другом, чтобы плохо закреплённые стропы от велобаулов, какие-либо части груза не попадали в подвижные части велосипеда.

**Случаи оказания ремонта:**

13.09.2020

Днём, на выезде из леса, с.Печерское, Сызранский район. У Димы Парамошина сломался петух.

Была произведена его замена из личного ремнабора и с помощью личного и общественного инструментов (наборы шестигранников).

Вечером, перед ночёвкой, у Димы Парамошина так же были выявлена неисправность заднего переключателя передач. В лагере, на ночёвке, поставили и настроили переключатель Sram X7 из общественного ремкомплекта.



16.09.2020

Между Зольным и Бахиловой поляной у Андрея Шашурина произошел прокол на заднем колесе. Осмотрели покрышку, заменили камеру из личного ремнабора, использовали монтажки из личного ремнабора и насос из общественного.



17.09.2020

После пос. Бахилово, у Виктории Замбровской исправили некорректно работающий задний переключатель из-за намотанной травы.

Разобрали ролики на лапке, вычистили, собрали, проверили (с помощью шестигранников).



Выводы:

1. Следить за соблюдением правил крепления колеса в дропаутах на первых днях, чтобы флажок эксцентрика был правильно повёрнут, постепенно все привыкли.
2. Достаточное количество скаток позволило правильно оценить состояние велосипедов и добавить в ремкомплект необходимые запчасти, а также дать верные рекомендации по  подготовке велосипедов.