**Характеристики велосипедов и случаи ремонта на маршруте.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. участника** | **велосипед** | **комплектация** | **Поломки и профилактика** |
| Агафонов | сборный | **Рама:** Merida - Al**Диаметр колес:** 29"**Оборудование:** Shimano Deore 9 ск.**Каретка:** Hollowtech II SM-BB52 **Вилка:** Rock Shox Recon Silver 100 мм**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)**Педали**: Wellgo A52 **Колеса:** втулки Xenium, обода Equalizer,**Покрышки:** Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.)Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) | Регулировка тормозов |
| Волков | сборный | **Рама:** Merida - Al**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** Shimano 8 ск.**Каретка:** Suntour **Вилка:** Rapid Ti**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)**Педали**: **Колеса:** втулки Xenium, обода Equalizer,**Покрышки:** Maxxis (пер.)Schwalbe Mondial 2,0 (зад.) | Регулировка тормозов |
| Боровиков | сборный | **Рама:** Stels - Al**Диаметр колес:** 27,5"**Оборудование:** Shimano Deore – XT, 9 ск.**Каретка:** Hollowtech II SM-BB52 **Вилка:** Rock Shox Recon Silver 100 мм**Багажник:** Rapid Ti**Тормоза:** Shimano (диск, механика)**Педали**: Wellgo MG-1**Колеса:** втулки Shimano, обода Shimano,**Покрышки:** Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.)Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) | Регулировка тормозов.Ремонт заднего переключателя, после того, как его согнуло. Разобрали, выпрямили при помощи топора. Замена роликов заднего переключателя. Там перед походом были поставлены ролики на пром-подшипниках, их заклинило после езды по грязям. Поставили обычные. |

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.