**Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. участника** | **велосипед** | **комплектация** | **Поломки и профилактика** |
| Потапенко Валерия | Wheeler PRO 39 | **Рама:** Wheeler PRO 39, алюминиевый сплав**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** Shimano Deore XT, 3х9 ск.**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** Rock Shox , 100 мм**Багажник:** Massload серебряный сборный для V-Brake, алюминиевый сплав **Тормоза:** Avid BB7 (диск, механика)**Педали**: Shimano PD-M540 (К)**Колеса:** втулки Shimano XT Front Disc Hub M785 CenterLock, обода М, WTB Laser Disc i-21 Rim 2014**Покрышки:** Continental X-King, 2.2", Folding Bead  | Замена: тросика переднего переключателя, камеры заднего колеса.Ремонт: покрышки заднего колеса. |
| Шашурин Андрей | Lapierre Edge 529 | **Рама:** Lapierre Edge 529, алюминиевый сплав**Диаметр колес:** 29"**Оборудование:** Shimano Deore M6000, 2х10 ск.**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** Rock Shox XC30, 100 мм**Багажник:** Topeak SuperTourist, , алюминиевый сплав **Тормоза:** shimano MT200 (диск, гидравлика)**Педали**: Дуалы (П+К)**Колеса:** втулки Formula DC20LW center lock, обода Rodi 32h**Покрышки:** Maxis Ardent Race 2x20 (антипрокол) | Ремонт: исправление восьмерки заднего колеса, перебор и смазка задней втулки |
| Кирпиченко Тимур | Bergamont Revox 4.0 | **Рама:** Bergamont Revox 4.0, алюминиевый сплав**Диаметр колес:** 29"**Оборудование:** Shimano XT-XTR, 3х9 ск.**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** Manitou Markhor 29", 100 мм**Багажник:** No name, алюминиевый сплав **Тормоза:** Avid Elixir 7 (диск, гидравлика)**Педали**: Платформа**Колеса:** втулки RIDE Trail QR, обода SUN RINGLÉ SR25, 32H**Покрышки:** Kenda 2,0 | Регулировка: заднего суппорта (переключение скоростей) |
| Ионов Павел | GT Pantera Elite | **Рама:** GT Pantera Elite, алюминиевый сплав**Диаметр колес:** 27,5"**Оборудование:** Shimano SLX, 1х11 ск.**Каретка:** FSA MegaExo, BB-7100**Вилка:** RockShox Recon RL, Solo Air, 120 мм**Багажник:** Rapid Ti **Тормоза:** Shimano M365 (диск, гидравлика)**Педали**: Дуалы (П+К)**Колеса:** втулки All Terra, обода Alexrims ACG35, 32h**Покрышки:** Schwalbe Rocket Ron Performance 27.5x2.8  | - /-/- |
| Глушкова Наталья | GT Avalanche Sport | **Рама:** GT Avalanche Sport, алюминиевый сплав**Диаметр колес:** 27,5"**Оборудование:** Shimano Altus, 3х9 ск.**Каретка:** BSA, картридж**Вилка:** SR Suntour XCT-DS, 100 мм**Багажник:** No name, алюминиевый сплав **Тормоза:** Tektro M275 (диск, гидравлика)**Педали**: Платформа**Колеса:** втулки Formula QR, обода WTB SX19, 32h**Покрышки:** Transition, 27.5x2.25" | - /-/- |
| Гузова Полина | Schwinn | **Рама:** Schwinn, алюминиевый сплав**Диаметр колес:** 26"**Оборудование:** shimano Altus (пер.), shimano Тourney (зад.), 3х7 ск.**Каретка:** Квадрат, картридж**Вилка:** Santour, 80 мм**Багажник:** No name, алюминиевый сплав **Тормоза:** promax (V-brake, механика)**Педали**: Платформа**Колеса:** втулки Quandro, обода No name, алюм.**Покрышки:** Innova 26\*2,125**Покрышки:** Innova 26\*2,125 | Ремонт: манетки переднего переключателя |

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.