**Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. участник** | **Велосипед** | **Комплектация** | **Поломки/ТО** |
| **Алашов****Александр** | custom | **Материал рамы:** титан**Диаметр колес:** 26”**Трансмиссия:** 3x9**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза**: диск, гидравлика, масло**Педали:** контакты**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,3 | смазка цепи, подкачивание колес |
| **Глазкова Вероника** | Rocky Mountain Blizzard RMB 16.5 | **Материал рамы:** аллюминий**Диаметр колес:** 26”**Трансмиссия:** 3x9**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, гидравлика, DOT**Педали:** платформа**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,1 | прокол с заменой ободной ленты, настройка заднего тормоза (так и не настроили),смазка цепи, подкачивание колес |
| **Сучков Михаил** | Bergamont Roxtar LTD | **Материал рамы:** аллюминий**Диаметр колес:** 27,5”**Трансмиссия:** 3x10**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, гидравлика, масло**Педали:** полуконтакты**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,25 | прокачка тормоза,смазка цепи, подкачивание колес |
| **Якушина Мария** | Cube Attention SL | **Материал рамы:** аллюминий**Диаметр колес:** 27,5”**Трансмиссия:** 3x10**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, гидравлика, масло**Педали:** полуконтакты**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,25 | замена тросика и рубашки заднего переключателя + настройка, поломка крыла при наезде на нору суслика,смазка цепи, подкачивание колес |
| **Устинов Роман** | YORK 1.0 | **Материал рамы:** аллюминий**Диаметр колес:** 28”**Трансмиссия:** 2x7**Каретка:** квадрат**Вилка:** жесткая стальная**Багажник:** аллюминий**Тормоза:** V-brake**Педали:** полуконтакты**Втулки:** промы**Покрышки:** | порвал 3 покрышки, 1 зашили3 прокола, на заднем колесе вырвало спицу из обода – спица оказалась цела, заделали дыру в ободе и вставили спицу обратно + подтянули остальные спицы,настройка тормозов, смазка цепи, подкачивание колес  |
| **Юрков Дмитрий** | custom | **Материал рамы:** титан**Диаметр колес:****Трансмиссия:** 3x10**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, механика**Педали:** полуконтакты**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,25 | порвалась покрышка и камера – замена, смазка цепи, подкачивание колес |
| **Павлов Николай** | custom | **Материал рамы:** титан**Диаметр колес:** 26”**Трансмиссия:** 3x10**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, механика**Педали:** полуконтакты**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,25 | настройка переднего переключателя, смазка цепи, подкачивание колес |
| **Пронин Андрей** | KHS Sixfifty 500 | **Материал рамы:** аллюминий**Диаметр колес:** 27,5”**Трансмиссия:** 3x9**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, гидравлика, масло**Педали:** полуконтакты**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,3 | 2 прокола, замена ободной ленты, смазка цепи, подкачивание колес |
| **Перькова Ирина** | custom | **Материал рамы:** титан**Диаметр колес:** 26”**Трансмиссия:** 3x9**Каретка:** Hollowtech II**Вилка:** воздушно-маслянная**Багажник:** титан**Тормоза:** диск, механика**Педали:** платформа**Втулки:** промы**Покрышки:** 2,1 | прокол, настройка переднего переключателя (погнут во время транспортировки), постоянно опускался подседельный штырь – затянули хомутом, смазка цепи, подкачивание колес |
|  |  |  |  |